[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  OFERTOWY - Odwodnienie przy ulicy Kopernika w Tomaszowie Lubelskim - przyłącze kanalizacji deszczowej	PRZEDMIAR
nfn=  
afn= 
nb=Odwodnienie przy ulicy Kopernika w Tomaszowie Lubelskim - przyłącze kanalizacji deszczowej
ab=Tomaszów Lubelski ul. Kopernika
ni=Miasto Tomaszów Lubelski
ai=ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lub.
br=SANITARNA
dt=20.12.2016 r. 	0
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Celem przedmiotowego zadania jest  odwodnienie przy ulicy Kopernika w Tomaszowie Lubelskim  - przyłacze kanalziacji deszczowej.13101310Zajres robót;1310- Roboty zie mne – wykopy1310- Odwodnienie wykopów1310- Roboty zi emne – pod łoże pod rurociągi1310- przyłącze kanlizacji deszczowej z tur PVC1310- Studnie kanalizacyjne1310- Wpusty deszczowe.1310- Studnie wpustów deszczowych1310- Roboty ziemne – warstwa ochronna zasypu i zabezpieczenie kanałów przed przemarzaniem.1310- Roboty ziemne – zasypka wykopów.1310 - Skrzyżowanie sieci z uzbrojeniem podziemnym i zbliżenia do obiektów budowlanych.1310- Próby i  odbiory13101310UWAGA :1310 09Wszystkie wymienione w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem wyrobu - służą tylko określeniu wymaganego standardu projektowanych urządzeń i mogą zostać zastąpione przez materiały i urządzenia równoważne.1310 09Jest to zgodne z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.), który brzmi: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"". 1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=50	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=agregat pompowy z silnikiem elektrycznym	0
id=14712	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922546
cw=0	PLN
il=327.24

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1487922485
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7236

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Beton zwykły (B-17,5)	0
id=2370614	1
jm=m3	060
ce=0	1487922486
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.505

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0	1487922487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.22

[RMS ZEST 83]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=betonowa kostka brukowa gr 8cm	0
id=berkost	3
jm=m2	050
ce=0	1487922488
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1487922492
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1164

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=dennica o wysokości 930mm: EU-S 1200/930  typu ECOL – UNICON EU lub równoważna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922496
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0	1487922497
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0023

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=deski pomalowane farba białą i czerwoną	0
id=2_25068	3
jm=m3	060
ce=0	1487922498
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0464

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1487922502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0499

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1487922505
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.211

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm	0
id=1120720	1
jm=kg	033
ce=0	1487922506
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.52

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=dzielona osłona rurowa AROT A110 PS (WAVIN). lub równoważna	0
id=5631290	1
jm=m	040
ce=0	1487922507
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Dźwignik hydr.przenośny 20-30t	0
id=35453	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922546
cw=0	PLN
il=77.1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=folia gr. 0,5 mm	0
id=6762300	1
jm=m2	050
ce=0	1487922508
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.7

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=geowłóknina	0
id=2301010	1
jm=m2	050
ce=0	1487922509
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=312.95

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1487922510
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9296

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=igłofiltry elastyczne o śr. 32mm z osiatkowanym filtrem o dł. 1m i dł. całkowitej filtra 7m'	0
id=6380000	2
jm=szt	020
ce=0	1487922511
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=izolarze gr.III	0
id=093	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1487922511
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.919

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych śr. 200 mm'	0
id=6559999	1
jm=m	040
ce=0	1487922512
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.05

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922547
cw=0	PLN
il=8.315

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922547
cw=0	PLN
il=3.0511

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=krąg EU-K 1200 o wysokości 1000mm typu ECOL – UNICON  lub równoważny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922513
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=krąg EU-K 1200 o wysokości 250mm typu ECOL – UNICON EU lub równoważny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922513
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=krąg EU-K 1200 o wysokości 500mm typu ECOL – UNICON  lub równoważny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922514
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=manszety INTEGRA N 300x400  (na rurze PVC 315) lub równiważne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922515
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=manszety INTEGRA N 300x400  (na rurze PVC 315) lub równoważne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922515
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0	1487922516
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.54

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Otwory w studniach dla przejść szczelnych rur PVC-U 160 wykonane przez producenta studni	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922517
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Otwory w studniach ECOL-UNICON lub równowaznych dla przejść szczelnych rur PVC-U 160 wykonane przez producenta studni	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922517
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Otwory w studniach ECOL-UNICON lub równowaznych dla przejść szczelnych rur PVC-U 315 wykonane przez producenta studni	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922518
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1487922519
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5228

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=piasek filtracyjny	0
id=1640900	1
jm=m3	060
ce=0	1487922520
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.828

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=piasek o pozostałości 15 % na sicie 0,75 mm'	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1487922520
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.758

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=piasek średni	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1487922521
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=pierścień wyrównujący pod włazy  o średnicy 600mm i wysokości 0,06m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922522
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=pierścień wyrównującyy pod włazy  o średnicy 600mm i wysokości 0,10m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922522
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=płozy INTEGRA R o wysokości 28mm  (na rurze PVC 315) lub równoważne	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1487922523
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=płyty styropianowe  EPS200 o grubości 10cm	0
id=1562600	1
jm=m2	050
ce=0	1487922523
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=pokrywa EU-P 1200/625 o wys. 200 mm typu ECOL – UNICON  lub równoważna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922524
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=pokrywa EU-PL 1200/625 o wys. 150 mm  typu ECOL – UNICON  lub równoważna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922524
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Pompa wysokociśn.elektr.250atm	0
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922548
cw=0	PLN
il=77.1

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=Przyczepa dłuż.do sam.10,0t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922549
cw=0	PLN
il=1.675

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1487922485
cw=0	PLN
il=2079.9241

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1487922525
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.74

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	0
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0	1487922525
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.89

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rura osłonowa PE 450x41mm  SDR11	0
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0	1487922526
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.57

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=rura stalowa 406,4x13mm	0
id=5071299	1
jm=m	040
ce=0	1487922527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy S (SDR 34, SN 8)  160 x4,7 mm  łączone  przy użyciu uszczelek gumowych	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1487922527
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy S (SDR 34, SN 8)  315 x9,2 mm  łączone  przy użyciu uszczelek gumowych	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1487922528
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.46

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922556
cw=0	PLN
il=6.133

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922557
cw=0	PLN
il=12.6166

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922558
cw=0	PLN
il=8.08

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922558
cw=0	PLN
il=5.235

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922559
cw=0	PLN
il=3.0944

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922559
cw=0	PLN
il=21.21

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)	0
id=39561	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922560
cw=0	PLN
il=16.9592

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922560
cw=0	PLN
il=2.53

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0	1487922528
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0224

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1487922529
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0056

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną	0
id=2_25069	3
jm=m3	060
ce=0	1487922529
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0552

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922561
cw=0	PLN
il=77.1

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922561
cw=0	PLN
il=2.9035

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Studnie wpustów ulicznych o średnicy wewnętrznej 500 mm z osadnikami o głębokości min. 800 mm . 1310Kazda studnia składa się z nastepujacych elementów: 1310- podstawa wpustu DW 500/500 o wys. 500 mm (wewn. 400 mm)1310- krąg wpustu KF 500/1000 o wys. 1000 mm z wykonanym w kręgu otworem i przejściem szczelnym dla rurociągu PVC160 (poziom wykonania otworu dla rury przykanalika 160 winien zapewnić wysokość osadnika studzienki min. 0,8m).1310- kręgów wpustu KE500/500 , 500/750, 500/1000 lub o innej wysokości (poprzez skrócenie kręgu) wynikającej z warunków lokalnych1310- pierścień odciążający POW Dw 650, Dz 1150 mm, H= 150 mm1310- płyta pośrednia POW Dw 650 mm, Dz 950 mm , H = 250 mm1310- płyta pośrednia PPW 980 do wpustu kołnierzowego WUK-D1310.-wpust ściekowy uliczny kołnierzowy z koszem  WUK-D klasy D4001310Połączenie betonowych elementów studni należy wykonać przy pomocy zaprawy polimerowej.  LUB MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE	0
id=5430004	1
jm=kpl	090
ce=0	1487922535
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Studzienka inspekcyjna WAVIN TEGRA 600  z kinetą TEGRA 600 dopływ lewy, rurą, teleskopowym adapterem do włazów, rurą karbowaną i  włazem D400 (lub równoważna) (Podłączenie istniejącego wpustu należy wykonać za pomocą wkładki „in situ” w rurę karbowana studni)	0
id=6333499	2
jm=kpl.	090
ce=0	1487922538
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=systemowe uszczelki do łączenia elementów studni.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922538
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 16	0
id=6800401	1
jm=kg	033
ce=0	1487922539
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.4

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=uszczelki gumowe do rur śr. 150 mm'	0
id=6810003	1
jm=szt	020
ce=0	1487922540
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm'	0
id=6810003	1
jm=szt	020
ce=0	1487922540
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 150 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1487922541
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.716

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=wąż gumowy śr. 50 mm'	0
id=5680300	1
jm=m	040
ce=0	1487922542
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=wąż parciany o śr 100 mm i dł. 50m do odprowadzenia wody'	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1487922542
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.7229

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=Wciągarka mech.elektr.1,6-3,2t	0
id=35622	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922562
cw=0	PLN
il=10.385

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=Wciągarka mech.elektr.3,2-5,0t	0
id=35623	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922563
cw=0	PLN
il=161.6

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922563
cw=0	PLN
il=5.49

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=właz  o średnicy 600mm i wysokości 150mm, żeliwny  klasy D400 na studni S5,	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922543
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=właz  o średnicy 600mm i wysokości 150mm, żeliwny klasy B125 na studniach S1, S2, S3, S4	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1487922543
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	0
id=34512	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922564
cw=0	PLN
il=77.1

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922564
cw=0	PLN
il=0.1916

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1487922544
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.95

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922565
cw=0	PLN
il=91.745

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1487922567
cw=0	PLN
il=13.38

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=żwir płukany o granulacji  5-63mm  (bez ostrych krawędzi)	0
id=1640900	1
jm=m3	060
ce=0	1487922545
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.65

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=żwirek filtracyjny	0
id=1640900	1
jm=m3	060
ce=0	1487922545
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.252

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	89						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3885	0	0.3885
np=1
wa=0
wb=0
il=33.0206

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
mpn=1211
na=Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych 1310(95 % odzysku materiałów))
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160,						

[RMS 1]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=1.328

[RMS 113]
nz=0.000345	0	0.0069*0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0552

[RMS 114]
nz=0.00029	0	0.0058*0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0401	2-01	0317-0401		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	28,5						

[RMS 1]
nz=1.6808	0	1.6808
np=1
wa=0
wb=0
il=47.9028

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-03 z.sz. 2.3.2. 9903 	2-01	0217-03	 z.sz. 2.3.2. 9903 	1
mpn=23:0:095,101211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II Grunt oblepiający naczynie robocze.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=166.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166.5	1	166,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1194	0	0.1194
np=1
wa=0
wb=0
il=21.8681

[RMS 115]
nz=0.04994	0	0.0454*1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.315

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-01	2-01	0321-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=201
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	201						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6216	0	0.6216
np=1
wa=0
wb=0
il=119.3192

[RMS 116]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7236

[RMS 117]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.211

[RMS 118]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=23.919

[RMS 119]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9296

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0607-07 analogia	2-01	0607-07 analogia		1
na=Igłofiltry o śr.32 mm z osiatkowanym filtrem o dł. 1,0m, filtry montowane przy uzyciu rury wpłukujacej 133mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=101
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	101						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.15	0	7.15
np=1
wa=0
wb=0
il=689.6532

[RMS 133]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 134]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 135]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.05

[RMS 136]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=5.252

[RMS 137]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=2.828

[RMS 138]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 139]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 140]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 141]
nz=0.13587	0	50/368
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7229

[RMS 156]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=327.24

[RMS 143]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=161.6

[RMS 144]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=21.21

[RMS 145]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.08

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	4-05I 0409-01 analogia	4-05I	0409-01 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż studni S6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.64	0	16.4 *0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[RMS 159]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 157]
nz=5.49	0	5.49
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-07 analogia	2-01	0610-07 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa stabilizująco-filtracyjna piaskowo-żwirowa, o grubości 15cm pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.9	1	5,9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.78	0	2.78
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6639

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0617-03 analogia	2-16	0617-03 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Owinięcie warstwy piaskowo - żwirowej geowłókniną LOTRAK lub równoważną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0467

[RMS 79]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=93.5

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0617-03 analogia	2-16	0617-03 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Owinięcie pdsypki i obsypki geowłókniną LOTRAK lub równoważną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=136
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2748

[RMS 79]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=149.6

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02 analogia	2-18	0517-02 analogia		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienka inspekcyjna WAVIN TEGRA 600  z kinetą TEGRA 600 dopływ lewy, rurą, teleskopowym adapterem do włazów, rurą karbowaną i  włazem D400 (lub równoważna) (Podłączenie istniejącego wpustu należy wykonać za pomocą wkładki „in situ” w rurę karbowana studni)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 159]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-07 analogia	2-01	0610-07 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa stabilizująco-filtracyjna ze żwiru 5-63mm o grubości 20cm pos studnie betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=8.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.75	1	8,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.78	0	2.78
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2304

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.75

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0617-03 analogia	2-16	0617-03 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Owinięcie warstwy żwirowej  geowłókniną LOTRAK lub równoważną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=63.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.5	1	63,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7349

[RMS 79]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=69.85

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.27

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - utwardzenie placu wokoł wpustów deszczowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8544

[RMS 81]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1556

[RMS 85]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	4*7						

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=1.106

[RMS 81]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3612

[RMS 85]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0812

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.IV 1993	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		0
na=Podsypka piaskowa (piasek o pozostałości maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o grub.10 cm wykonana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=9.572

[RMS 111]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.758

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-18 0613-01 analogia	2-18	0613-01 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie wpustów ulicznych o średnicy wewnętrznej 500 mm z osadnikami o głębokości min. 800 mm . 1310Kazda studnia składa się z nastepujacych elementów:1310- podstawa wpustu DW 500/500 o wys. 500 mm (wewn. 400 mm)1310- krąg wpustu KF 500/1000 o wys. 1000 mm z wykonanym w kręgu otworem i przejściem szczelnym dla rurociągu PVC160 (poziom wykonania otworu dla rury przykanalika 160 winien zapewnić wysokość osadnika studzienki min. 0,8m).1310- kręgów wpustu KE500/500 , 500/750, 500/1000 lub o innej wysokości (poprzez skrócenie kręgu) wynikającej z warunków lokalnych1310- pierścień odciążający POW Dw 650, Dz 1150 mm, H= 150 mm1310- płyta pośrednia POW Dw 650 mm, Dz 950 mm , H = 250 mm1310- płyta pośrednia PPW 980 do wpustu kołnierzowego WUK-D1310.-wpust ściekowy uliczny kołnierzowy z koszem  WUK-D klasy D4001310Połączenie betonowych elementów studni należy wykonać przy pomocy zaprawy polimerowej LUB MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=28.46	0	28.46
np=1
wa=0
wb=0
il=54.3586

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 46]
nz=16.96	0	16.96
np=1
wa=0
wb=0
il=33.92

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 16]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.86

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-02	2-18	0613-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=-4
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-4	1	-4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=-0
il=-8.1366

[RMS 45]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=-0
il=-6.36

[RMS 46]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=-0
il=-12.88

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2

[RMS 16]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	2-18 0613-03 analogia	2-18	0613-03 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m- stusdnie oznaczone S1-S5.1310Wkonać jako  studnie kołowe, włazowe, o średnicy wewnętrznej 1200mm, przelotowe i połączeniowe, wykonane z elementów prefabrykowanych, zgodnych z normą PN-B-10729 i PN-EN 1917.1310Elementy studni winny być wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F- 150.1310Studnie winny spełniać wymagania normy j.w. i posiadać aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i IBDiM.1310Projektuje się zastosowanie studni typu ECOL – UNICON EU lub równoważnych, składających się z następujących elementów :1310- dennicy o wysokości 930mm: EU-SZ 1200/930 dla studni S51310- dennic o wysokości 930mm: EU-S 1200/930 dla studni S1, S2, S3, S41310- kręgów EU-K 1200 o wysokości 250mm dla studni S21310- kręgów EU-K 1200 o wysokości 1000mm dla studni S3 i S41310- kręgu EU-KZ 1200 o wysokości 500mm dla studni S51310- pokrywy EU-P 1200/625 o wys. 200 mm dla studni S51310- pokryw EU-PL 1200/625 o wys. 150 mm dla studni S1, S2, S3, S41310- włazów o średnicy 600mm i wysokości 150mm, żeliwnych klasy B125 na studniach S1, S2, S3, S41310- włazu  o średnicy 600mm i wysokości 150mm, żeliwnego klasy D400 na studni S5,1310- pierścieni wyrównujących pod włazy  o średnicy 600mm:1310- wys. 0,10m i 0,06m dla studni S11310- wys. 0,06m dla studni S21310- wys. 0,10m dla studni S31310- wys. 0,10m i 0,10m dla studni S41310- wys. 0,10 i 0,10m dla studni S51310- systemowe uszczelki do łączenia elementów studni.1310Wszystkie elementy studni łączone są przy użyciu uszczelek.  Zwieńczenia studni winny być zgodne z PN-EN-124. Łączenie pierścieni wykonać przy użyciu zaprawy cementowej.1310Wszystkie powierzchnie zewnętrzne studni kanalizacyjnych należy zabezpieczyć przed korozyjnym działaniem wód gruntowych przez pomalowanie „abizolem R + 2p”.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=36.05	0	36.05
np=1
wa=0
wb=0
il=172.1388

[RMS 52]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0
il=1.505

[RMS 53]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0
il=3.22

[RMS 44]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 45]
nz=9.82	0	9.82
np=1
wa=0
wb=0
il=49.1

[RMS 46]
nz=22.21	0	22.21
np=1
wa=0
wb=0
il=111.05

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 94]
nz=0.2	0	1/5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 95]
nz=0.4	0	2/5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=0.2	0	1/5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.2	0	1/5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 98]
nz=0.8	0	4/5
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 99]
nz=1.2	0	6/5
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 100]
nz=0.4	0	2/5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 101]
nz=5.2	0	26/5
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 166]
nz=0.8	0	4/5
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 167]
nz=0.2	0	1/5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 4]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-04	2-18	0613-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=-10
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-10	1	-10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=0
wb=-0
il=-22.6335

[RMS 44]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.1

[RMS 45]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=-0
il=-19

[RMS 46]
nz=4.22	0	4.22
np=1
wa=0
wb=-0
il=-42.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 47]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=-0
il=-4.7

[RMS 16]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2.8

[POZYCJA]
id=20
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
na=Otwory w studniach ECOL-UNICON lub równowaznych dla przejść szczelnych rur PVC-U 160 i 315 wykonane przez producenta studni 1310dla rur PVC-U o śr.nom. 160- 4 szt.1310dla rur PVC-U o śr.nom. 315 - 7 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 108]
nz=0.181818	0	2/11
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 109]
nz=0.636364	0	7/11
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02 analogia	2-18	0408-02 analogia		1
mpn=_1211_
na=Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy S (SDR 34, SN 8)  160 x4,7 mm  łączone  przy użyciu uszczelek gumowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=1.725

[RMS 2]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0415

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-05 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0408-05	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=8:0:0915,101211_
na=Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy S (SDR 34, SN 8)  315 x9,2 mm  łączone  przy użyciu uszczelek gumowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=96.087

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=74.46

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8177

[POZYCJA]
id=61
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0306-12 analogia	2-19	0306-12 analogia		0
na=Rura osłonowa PE 450x41mm  SDR11 (wliczone płozy i manszety)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.22

[RMS 13]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.57

[RMS 162]
nz=0.857143	0	3/3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 163]
nz=0.571429	0	2/3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 11]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.085

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0401-01	2-18	0401-01		1
mpn=1211
na=Przecisk rurą stalową 406,4x13mm (wliczone płozy i manszety) (zbliżenie do budynku gospodarczego)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=205.4969

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 162]
nz=0.714286	0	10/14
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 164]
nz=0.142857	0	2/14
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 11]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0
il=36.68

[RMS 31]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=35.98

[RMS 32]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=35.98

[RMS 33]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=35.98

[RMS 34]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=35.98

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0401-01	2-18	0401-01		1
mpn=1211
na=Przecisk rurą stalową 406,4x13mm (wliczone płozy i manszety) (Przekroczenie drogi powiatowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=234.8536

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 162]
nz=0.6875	0	11/16
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 163]
nz=0.125	0	2/16
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 11]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0
il=41.92

[RMS 31]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=41.12

[RMS 32]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=41.12

[RMS 33]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=41.12

[RMS 34]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=41.12

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.IV 1993	KNR	2-18 0412-01 analogia	2-18	0412-01 analogia		0
na=Przeciaganie rurociągów PVC 315 w rurach osłonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=33.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.5	1	33,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=39.3508

[RMS 16]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.675

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.675

[RMS 11]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=12.06

[RMS 18]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=10.385

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.III 1987	KNR	5-10 0303-02 analogia	5-10	0303-02 analogia		0
na=Dzielone osłony rurowe AROT A110 PS lub rówoważne  na kablu telekomunkiacyjnym  - 1 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5126

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 42]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0292

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01 analogia	2-18	0804-01 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7139

[RMS 60]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[RMS 61]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0499

[RMS 62]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4648

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-16 0503-09 analogia	2-16	0503-09 analogia		1
mpn=_1211
na=Docieplenie płytami styropianowymi ze styropianu EPS200 o grubości 10cm, owiniętymi folią budowlaną PVC rurociagów PVC 160 i 315
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8384

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 76]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=43.7

[RMS 42]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6004

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-01	231	0511-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - utwardzenie placu wokól wpustów deszczowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.503	0	0.503
np=1
wa=0
wb=0
il=2.012

[RMS 91]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 81]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0479	0	0.0479
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1916

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0401 analogia	2-01	0320-0401 analogia		1
mpn=1211
na=Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury) z piasku średniego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=21.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.4	1	21,4						

[RMS 1]
nz=1.1556	0	1.1556
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7298

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0401 analogia	2-01	0320-0401 analogia		1
mpn=1211
na=Obsypka studni  z piasku średniego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=37.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.7	1	37,7						

[RMS 1]
nz=1.1556	0	1.1556
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5661

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0401 analogia	2-01	0320-0401 analogia		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów piaskiem w pasie drogi powiatowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=1.1556	0	1.1556
np=1
wa=0
wb=0
il=17.334

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0401 analogia	2-01	0320-0401 analogia		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gruntem rodzimym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=14.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.75	1	14,75						

[RMS 1]
nz=1.1556	0	1.1556
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0451

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						

[RMS 120]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9855

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-03	2-01	0206-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (załadunek mechaniczny Grunt uprzednio odspojony.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=79.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=79.25	1	79,25						

[RMS 1]
nz=0.1361	0	0.1361
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7859

[RMS 129]
nz=0.0385	0	0.0385
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0511

[RMS 130]
nz=0.1592	0	0.1592
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6166

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-01 z.sz. 2.2 analogia	2-01	0307-01 z.sz. 2.2 analogia		1
mpn=32:0:0957,101211
na=Ręczne wbudowanie humusu złożonego obok
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=13.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.35	1	13,35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.87	0	1.54-0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0918

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	2-01 0121-02 analogia	2-01	0121-02 analogia		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  niwelacja terenu w kierunku wpustów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.14
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	0.14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7279

[RMS 121]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 122]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0224

[RMS 123]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 10]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.322

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-01	2-01	0229-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - odspojenie warswy humusu gr 0,5 m  na terenie niwelowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=70
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 120]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.735

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-01	2-01	0229-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - podnesienie terenu w kirunku wpustów -  przemieszczenie ziemi z wcześniejszych  wykopów na teren  niwelowany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 120]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-04	2-01	0229-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 120]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-01	2-01	0229-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wbudowanie warstwy  humusu gr 0,5m  na terenie niwelowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=70
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 120]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.735

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-01	2-01	0505-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  (przyjęto obszar pracy koparek, wywrotek i prac ręcznych)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=545
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=545	1	545						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=52.0475

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-03	2-01	0510-03		1
mpn=1211
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej (przyjęto obszar pracy koparek, wywrotek i prac ręcznych)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=545
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=545	1	545						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=34.3514

[RMS 126]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=6.54

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[RMS 1]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.072

[SUMA KONTROLNA]
f5bef1722987cecf6cdfc9e9173fa85b