[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	2	8	1	6.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE  ULICY TECZOWEJ	PRZEDMIAR
nfn=projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk
afn=ul. Matejki 4/18, 22-600 Tomaszów Lubelski
nb=ZAPOBIEGANIE ZALEWANIU OSIEDLA MIESZKALNEGO PRZY UL. TĘCZOWEJ W TOMASZOWIE LUB., POPRZEZ BUDOWĘ ODCINKA KOLEKTORA BURZOWEGO
ab=TOMASZÓW LUB., UL TĘCZOWA
ni=Miasto Tomaszów Lub. 
ai=ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lub.
br=SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
nk=inż. Natalia Machowska	SANITARNA
dt= 	0
kln=ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1310Kosztorys inwestorski  wykonano zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) przy zastosowaniu poniższych ustaleń:13101. Kosztorys inwestorski wykonano metodą kalkulacji szczegółowej 13102. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosowano kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach (KNR, KNNR, ...) oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach13103. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano:1310- stawkę roboczogodziny dla robót budowlanych remontowych przyjęto w oparciu o ceny średnie wg publikacji Intercenbud z 4 kwartału 2016 r. dla terenów województwa lubelskiego, którą urealniono wg cen z rynku lokalnego.1310- ceny materiałów i sprzętu - ceny średnie wg publikacji Intercenbud 4 kwartał 2016 r. oraz według cen z  rynku lokalnego 1310- ceny materiałów uwzględniają koszty zakupu jako pozycja w kosztorysie w wysokości 6,7%13104. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości średnie określone z publikacji Intercenbud za 4 kwartał 2016 r., które zostały urealnione do rynku lokalnego.13105. Tabelę elementów scalonych, sporządzono w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub rodzajów robót. 13101310
cpv=45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
cpv=45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
pcn= 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Ogolna charakterystyka obiektow lub robót1310Niniejszy kosztorys sporządzono na podstawie Projektu Budowlanego1310"Zapobieganie zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lu. poprzez budowę odcinka kolektora burzowego."1310Kosztorys obejmuje budowe przyłącza kanalizacji deszczowej w Tomaszowie Lub., ul. Tęczowa:1310- budowe kolektora deszczowego, 1310- wykonanie wpustów deszczowych,1310Kolektor należy wykonywać w szalowaniu systemowym wykopem wąskoprzestrzennym. 13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=50	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1491549592
cw=0	PLN
il=518.9799

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 1,00 m3	0
id=11165	1
jm=m-g	148
ce=0	1491549748
cw=0	PLN
il=35.6702
pr=ICB_SREDNIE	78.7	30	100	11165

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Rury PP łączone na wcisk de/di 340/300 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1491549722
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=89.4132

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=obudowa wykopu "PODLASIE 1"	0
id=47821	1
jm=m-g	148
ce=0	1491549748
cw=0	PLN
il=44.8782
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	47821

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Wpust - studnia osadnikowa z PE-HD; SN-4; DN 500 mm; bez kraty i elementów betonowych i żelbetonowych; z króćcem do rur  o śr. 200/226 mm; z osadnikiem h3=0,80 m;	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1491549723
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=wpusty żeliwne typ ciężki	0
id=6331001	2
jm=szt	020
ce=0	1491549723
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Krąg betonowy o wysokości 500 mm i średnicy 1200 mm	0
id=5420005	2
jm=szt	020
ce=0	1491549724
cw=0	PLN
il=10
pr=ICB_SREDNIE	149.23	30	100	5420099

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0	1491549724
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	431.45	30	100	6330199

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1491549749
cw=0	PLN
il=11.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=Ubijak elektryczny o masie 200 kg	0
id=12612	2
jm=m-g	148
ce=0	1491549749
cw=0	PLN
il=22.2024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12612

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=teleskopowy adapter do włazu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491549725
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=pierścień odciążający żelbetowy PO-130/70/20	0
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0	1491549725
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1491549750
cw=0	PLN
il=6.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1491549726
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	0	0
il=20.9952
pr=ICB_SREDNIE	33.27	40	100	1601899

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=rury PP łączonych na wcisk de/di 160/142 mm	0
id=5601213	2
jm=m	040
ce=0	1491549726
cw=0	PLN
il=23.256
pr=ICB_SREDNIE	24.89	40	100	5601299

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Pokrywa żelbetowa dla studni o średnicy 1200 mm	0
id=5470830	2
jm=szt	020
ce=0	1491549727
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5470899

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1491549727
cw=0	PLN
il=1.758
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1491549728
cw=0	PLN
il=18.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6330799

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Krąg betonowy o wysokości 500 mm i średnicy 1000 mm	0
id=5420004	2
jm=szt	020
ce=0	1491549728
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420099

[RMS ZEST 252]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1491549750
cw=0	PLN
il=3.4175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0	1491549729
cw=0	PLN
il=0.834
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1491549751
cw=0	PLN
il=2.372
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0	1491549729
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5470899

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0	1491549730
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5470899

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0	1491549730
cw=0	PLN
il=18.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=płyta stropowa PPG-96/48	0
id=	2
jm=szt	020
ce=0	1491549731
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=płyta pokrywowa pełna PP 96/12	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491549731
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1491549732
cw=0	PLN
il=19.4331
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0	1491549732
cw=0	PLN
il=10.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1491549752
cw=0	PLN
il=0.972
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1491549733
cw=0	PLN
il=0.0824
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 396]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	3
jm=m-g	148
ce=0	1491549756
cw=0	PLN
il=0.4212
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1491549739
cw=0	PLN
il=0.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=cement portlandzki "25" z dodatkami	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1491549740
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.014

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0	1491549741
cw=0	PLN
il=0.0231
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951399

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0	1491549741
cw=0	PLN
il=0.0041
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640622

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 150 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1491549746
cw=0	PLN
il=0.4508

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 300 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1491549747
cw=0	PLN
il=1.9285

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1491549747
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - instalacje sanitarne (lubelskie)	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=16.1	1480425977
cw=16.1	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 337]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 269]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=16.1	1485152664
cw=16.1	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1
cpv=45110000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - ANALOGIA: trasa kanalizacji sanitarnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.108
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	0.108	B-01					

[RMS 77]
nz=112	0	112
np=1
wa=0
wb=0
il=12.096

[RMS 3]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[RMS 12]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie usuwania gleby 
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=1.2
cpv=45112000-5
wn=		

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=108
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.3885	0	0.3885
np=1
wa=0
wb=0
il=40.0699

[POZYCJA]
id=372
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0101-05	AT-11	0101-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=307.989
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=307.989	1	(2,35*87,66*1,25)+(2,20*20,49*1,12)						

[RMS 77]
nz=0.1006	0	0.1006
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9837

[RMS 18]
nz=0.0551	0	0.0551
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9702

[RMS 177]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6353

[POZYCJA]
id=373
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-05	AT-11	0109-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=304.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=304.56	1	108*1,2*2,35						

[RMS 77]
nz=0.3969	0	0.3969
np=1
wa=0
wb=0
il=120.8799

[RMS 18]
nz=0.0614	0	0.0614
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 177]
nz=0.0796	0	0.0796
np=1
wa=0
wb=0
il=24.243

[RMS 26]
nz=0.0729	0	0.0729
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2024

[POZYCJA]
id=376
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0416-01	2-01	0416-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=16.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	108*0,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 396]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4212

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
wa=0
kn=0	0	0
id=11
nu=1.3
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=374
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-05 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0408-05	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=8:0:0915,101211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione1310- Kanały z rur PP SN8 de/di=340/300 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=87.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87.66	1	87,66						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0
il=115.3834

[RMS 397]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=89.4132

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1827

[POZYCJA]
id=254
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0408-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=8:0:0915,101211_
na=Kanały z rur PP łączonych na wcisk de/id 160/142 mm, SN 8 - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	18,38+4,42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1814

[RMS 398]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.256

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1892

[POZYCJA]
id=357
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1001-01	13-12	1001-01		1
mpn=1211
na=Podsypka z piasku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=19.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.44	1	108*0,15*1,20						

[RMS 77]
nz=2.56	0	2.56
np=1
wa=0
wb=0
il=49.7664

[RMS 246]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9952

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=360
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,5m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 349]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 33]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.232

[RMS 34]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 36]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 37]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 38]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 43]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[POZYCJA]
id=361
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-02	2-18	0513-02		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=-1
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-1	1	-1						

[RMS 77]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2.03

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1

[RMS 35]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.01

[RMS 36]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.75

[RMS 37]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.36

[RMS 38]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.7

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 42]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.23

[RMS 43]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.48

[POZYCJA]
id=362
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok.  do 2,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0
il=54.4

[RMS 262]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 33]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0
il=0.602

[RMS 34]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0
il=1.288

[RMS 35]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 36]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 37]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.14

[RMS 38]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 43]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.76

[POZYCJA]
id=317
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-04	2-18	0513-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. - studnia do 2,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=-2
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-2	1	-1*2						

[RMS 77]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=-0
il=-4.52

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2

[RMS 35]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.02

[RMS 36]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.76

[RMS 37]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.22

[RMS 38]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.4

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 42]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.48

[RMS 43]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.06

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1424-02	4	1424-02		1
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	S-01					

[RMS 77]
nz=9.27	0	9.27
np=1
wa=0
wb=0
il=18.54

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 383]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 201]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=375
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-04	2-18	0804-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=87.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87.66	1	87,66						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.4202	0	0.4202
np=1
wa=0
wb=0
il=35.1772

[RMS 249]
nz=0.00004	0	0.00004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 250]
nz=0.00079	0	0.00079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0693

[RMS 395]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9285

[RMS 248]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4086

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7701

[POZYCJA]
id=260
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20.49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.49	1	10,87+9,62						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7041

[RMS 249]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 250]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0131

[RMS 253]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4508

[RMS 248]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0245

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6475

[POZYCJA]
id=150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.108
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	#p1	S-01					

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0
il=6.048

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0119

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[SUMA KONTROLNA]
104ef3d28eb7ab9ee81c4b4da6d3354e